
烟台近江汽车零部件有限公司汽车零部件（管件）加工项目
竣工环境保护验收工作组意见

[bookmark: _GoBack]根据国环规环评[2017]4号关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，形成验收意见如下：
一、工程基本情况
[bookmark: OLE_LINK1]烟台近江汽车零部件有限公司于2025年12月编制完成《烟台近江汽车零部件有限公司汽车零部件（管件）加工项目环境影响报告书》，项目位于烟台市福山区福新街道魏山路65号，项目实际投资980万元，其中环保投资120万元。本项目主要建设内容包括生产区、办公区及配套的储运工程、公用工程、环保工程等，设计生产规模为排气管12万套。烟台市生态环境局福山分局于2025年12月23日出具《烟台近江汽车零部件有限公司汽车零部件（管件）加工项目环境影响报告表审批意见》，文号为烟福环审报告表[2025]91号。
项目开工建设时间为2026年2月，竣工时间为2026年3月1日，调试时间是2026年3月7日至3月15日，试运行时间为2026年3月16日至3月25日。目前项目正常运行中。
二、项目变动情况
对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号），不涉及重大变动。
三、环境保护设施建设情况
1、废水
厂区职工产生的生活污水经化粪池处理后，接管市政污水管网，排至烟台市套子湾污水处理有限公司进一步处理。
2、废气
焊接工序产生的焊接废气经固定式焊烟净化装置处理后无组织排放。
3、噪声
项目选用低噪声设备、合理布局场地、基础减震等措施，降低噪声对周围环境的影响。
4、固体废物
废焊丝及焊渣、焊烟净化装置收集尘、不合格品统一收集后外售处理；废机油、废油桶等危险废物暂存于危险废物暂存场所，定期委托资质单位处置；含油抹布混入生活垃圾委托环卫部门定期清运。
5、其他环境保护设施
（1）环境风险防范设施
企业已编制了突发环境事件应急预案并已在环保部门备案。
（2）地下水防渗设施
项目已按要求落实了相应防渗措施。
四、环境保护设施调试结果
1、监测期间的生产工况
验收监测期间，企业生产正常，监测期间的生产负荷均为80%。
2、废水
厂区职工产生的生活污水经化粪池处理后接管市政污水管网，排至烟台市套子湾污水处理有限公司。
监测结果表明：pH为7.4-7.5无量纲，其他污染物的日均值为化学需氧量12.75mg/L，氨氮0.463mg/L，悬浮物8mg/L，总氮4mg/L，总磷0.078mg/L，生化需氧量3.55mg/L。
验收监测期间，项目厂区污水站总排口各污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准限值和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中A等级标准限值要求。
3、废气
验收监测期间，项目焊接过程中产生的焊接废气由集气罩收集后经固定式焊烟净化器处理后，无组织排放。
监测结果表明：颗粒物最大排放浓度251μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996)表2排放限值（周界外浓度最高点1.0mg/m3）。
4、噪声
验收监测期间，厂界四周昼间噪声值范围在57dB(A)~62dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类声环境功能区标准要求（昼间：65dB(A)）。
5、总量控制指标
本项目总量控制指标为颗粒物和VOCs。经核算，项目排放污染物均可满足环评文件内总量指标要求。
五、验收结论
项目落实了环评及环评批复对项目的环境保护管理要求，验收监测期间各类污染物均达标排放，按照国家和山东省关于建设项目竣工环境保护验收的有关规定，烟台近江汽车零部件有限公司汽车零部件（管件）加工项目环境影响报告表具备了竣工验收的条件，在严格落实各项环保治理措施及本报告提出的建议和措施的前提下，建议该项目通过建设项目竣工环境保护验收。
六、建议和措施
1、应完善环境管理规章制度，落实防渗措施，制定具有可操作性的环保规章以进一步加强环境管理。
[bookmark: OLE_LINK2]2、进一步加强无组织废气的收集，减少废气对外环境的影响。
3、加强危险废物的管理工作，落实危废管理制度，建立健全台账登记制度。

验收工作组
2026年4月27日
